#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN.ABOM=ENABLE
CAN.BS1=CAN_BS1_13TQ
CAN.BS2=CAN_BS2_2TQ
CAN.CalculateBaudRate=125000
CAN.CalculateTimeBit=8000
CAN.CalculateTimeQuantum=500.0
CAN.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,BS2,SJW,TXFP,NART,ABOM
CAN.NART=DISABLE
CAN.Prescaler=18
CAN.SJW=CAN_SJW_1TQ
CAN.TXFP=DISABLE
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103RCT6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=CAN
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IP5=USART2
Mcu.IP6=USART3
Mcu.IP7=USB
Mcu.IP8=USB_DEVICE
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32F103R(C-D-E)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin1=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin10=PC7
Mcu.Pin11=PC8
Mcu.Pin12=PC9
Mcu.Pin13=PA9
Mcu.Pin14=PA10
Mcu.Pin15=PA11
Mcu.Pin16=PA12
Mcu.Pin17=PA13
Mcu.Pin18=PA14
Mcu.Pin19=PB8
Mcu.Pin2=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin20=PB9
Mcu.Pin21=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin22=VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
Mcu.Pin3=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin4=PA1
Mcu.Pin5=PA2
Mcu.Pin6=PA3
Mcu.Pin7=PB10
Mcu.Pin8=PB11
Mcu.Pin9=PC6
Mcu.PinsNb=23
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103RCTx
MxCube.Version=6.11.1
MxDb.Version=DB.6.0.111
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.USART1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USB_HP_CAN1_TX_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USB_LP_CAN1_RX0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA1.Mode=RTS_Only
PA1.Signal=USART2_RTS
PA10.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA10.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA11.Mode=Device
PA11.Signal=USB_DM
PA12.Mode=Device
PA12.Signal=USB_DP
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Locked=true
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA3.Stacked=true
PA9.GPIOParameters=GPIO_Speed
PA9.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=USART3_TX
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=USART3_RX
PB8.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PB8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB8.Locked=true
PB8.Mode=CAN_Activate
PB8.Signal=CAN_RX
PB9.Locked=true
PB9.Mode=CAN_Activate
PB9.Signal=CAN_TX
PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
PC6.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PC6.GPIO_Label=LED_02
PC6.Locked=true
PC6.PinState=GPIO_PIN_SET
PC6.Signal=GPIO_Output
PC7.GPIOParameters=PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC7.GPIO_Label=LED_01
PC7.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PC7.Locked=true
PC7.PinState=GPIO_PIN_SET
PC7.Signal=GPIO_Output
PC8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=KEY_01
PC8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Input
PC9.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=KEY_02
PC9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Input
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.5
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=false
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=msts.ioc
ProjectManager.ProjectName=msts
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=CMake
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_CAN_Init-CAN-false-HAL-true,4-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-LL-true,5-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-LL-true,6-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true,7-MX_USB_DEVICE_Init-USB_DEVICE-false-HAL-false
RCC.ADCFreqValue=36000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.I2S2Freq_Value=72000000
RCC.I2S3Freq_Value=72000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2S2Freq_Value,I2S3Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SDIOFreq_Value,SDIOHCLKDiv2FreqValue,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,USBPrescaler,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SDIOFreq_Value=72000000
RCC.SDIOHCLKDiv2FreqValue=36000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.USBPrescaler=RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.IPParameters=VirtualMode
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
USB_DEVICE.CLASS_NAME_FS=CDC
USB_DEVICE.IPParameters=VirtualMode,VirtualModeFS,CLASS_NAME_FS
USB_DEVICE.VirtualMode=Cdc
USB_DEVICE.VirtualModeFS=Cdc_FS
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Mode=CDC_FS
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Signal=USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
board=custom
